Tableau 1 : Bilan hydrologique des principaux cours d’eau du site de 1953 à 1995

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres hydrologiques | Oubangui | Sangha | Likouala-Mossaka | Alima | Congo(Fleuve) |
| Superficie du bassin (km2) | 489000 | 240000 | 60000 | 20300 | 3 475 000 |
| Module annuel (m3/s) | 3780 | 1698 | 216 | 584 | 41 700 |
| Pluviométrie moyenne (en mm) | 1454 | 1554 | 1682 | 1739 | 1550 |
| Volume écoulé en milliards de m3 | 119,21 | 51,01 | 6,87 | 18,45 | 383 |
| Lame d’eau écoulée en mm | 243,8 | 323,3 | 489 | 919,2 | - |
| Déficit d’écoulement en mm | 1210,2 | 1230,7 | 1193 | 819,8 | 1167 |
| Coefficient d’écoulement en% | 16,8 | 20,8 | 29,1 | 52,9 | 24,7% |