**CONDUCTIVIDAD DEL AGUA**

Teniendo como referencia la Laguna de Sonso, los mayores registros de conductividad eléctrica se presentan en el período seco, con valores entre 277 y 605 μS/cm, mientras que en el período húmedo se encuentran valores de 190 y 587 μS/cm debido al efecto dilusor del aporte de agua proveniente del río Cauca. Evidenciándose así un comportamiento bimodal relacionado con los períodos climáticos (CVC, ASOYOTOCO, 2007).