Tableau 1 : Données hydrologiques des cours d’eau importants.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Caractéristiques | Congo à B/ville | Djoué à Kibossi |
|  |  |  |
| Superficie en Km² | 3.475.000 | 5.365 |
| Pluviométrie en mm | 1550 (41 à 76) | 1541 (53 à80) |
| Ecoulement en mm | 383 | 717 |
| Déficit d’écoulement en mm | 1167 | 824 |
| Débit spécifique en l.s-1.km-2 | 12 | 23 |
| Coefficient d’écoulement | 24,7% | 47% |
|  |  |  |
| Débits moyens en m.s-1 | 41.666 | 123 (53-80) |
|  |  |  |
| Débits extrêmes en m.s-1 | E type = 8017 Cv = 9% | E type = 9,9 CV= 8% |
| étiage absolu observé | 23.700 | 82,8 (11-9-78) |
| Débit d’étiage en m.s-1 | 23.000 (\*) | 80 (\*) |

\* Débit d’étiage centennal \*\* Débit d’étiage décennal.