Tableau relatif aux Caractéristiques du régime des cours d’eau de la plaine de Massenya (1936-1967)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stations** | **Cours d’eau** | **Module (m3/s)** | **Debit maximum (m3/s)** | **Debit minimum (m3/s)** |
| Miltou | Barh Erguig | 74 | 1438 | 23,5 |
| Massenya | Barh Erguig | 49 | 1000 | 0 |
| Bousso | Chari | 935 | 3980 | 88 |

Source : DREM, 2002